รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลาง  จำนวน  2,600,000.- บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)
1.  ชื่อพัสดุ  รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร
2.  ลักษณะทั่วไป
	2.1  เป็นรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ระหว่างกัวเก๋งและกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ เครนไฮดรอลิคมีประสิทธิภาพในการยกของหนักได้ไม่น้อยกว่า 6 ตัน ที่ระยะยก 1 เมตร พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส สำหรับทำงานในที่สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถใช้ยกของหนักได้ ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
3.  ระบบเครื่องยนต์และตัวรถ
	3.1  รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
	3.2  เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ำ
	3.3  เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเครื่องยนต์เลขที่ มอก.2315-2551 หรือสูงกว่า
	3.4  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
	3.5  ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  2,900 ซีซี
	3.6  น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 6,500 กิโลกรัม
	3.7  มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
	3.8  พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาว์เวอร์ช่วย
	3.9  ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค
	3.10  ระบบเบรก ใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย
	3.11  ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
	3.12  มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
	3.13  อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) ไม่ต่ำกว่า 5.30 
4.  เครนไฮดรอลิค
	4.1  เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างหัวเก๋ง
	4.2  ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดคอนโทรลระหว่างด้านหน้ากระบะกับหลังตัวเก๋ง
	4.3  ความสามารถในการยก (LIFTING CAPACITY) ไม่น้อยกว่า 6 ตัน – เมตร
	4.4  ความยาวในแนวนอนเมื่อยืดส่วนที่พับและเลื่อนออกสุด ได้ความยาว (HYDRAULIC 
       OUTREACH) ไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร จากจุดหมุนที่ฐานเครน
4.5  สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะยกต่างๆ จากฐานเครน ต้องทำได้ไม่น้อยกว่าดังนี้
		4.5.1  ที่ระยะ 2 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  3,000  กิโลกรัม
		4.5.2  ที่ระยะ  4.20 เมตร  สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  1,400  กิโลกรัม
		4.5.3  ที่ระยะ 5.90 เมตร  สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  900  กิโลกรัม
-2-
		4.5.4  ที่ระยะ 7.50  เมตร  สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  750  กิโลกรัม
	4.6  สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย – ขวา
	4.7  เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 400 องศา  (Slewing angle)
	4.8  ปั๊มไฮดรอลิคสามารถจ่ายน้ำมันไฮดรอลิคเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมถังน้ำมันไฮดรอลิคขนาดไม่
                     น้อยกว่า 60 ลิตร
	4.9  น้ำหนักของเครน (Crane Weight) น้ำหนักเครนมาตรฐาน มีน้ำหนักไม่เกิน 1,150  กิโลกรัม
	4.10  มีขาหยั่งติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงาน ได้ทำงานขึ้นลงด้วยระบบ
                      ไฮดรอลิค
5.  กระเช้าซ่อมไฟฟ้า
	5.1  กระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8.0 Kv 50 Hz
	5.2  มีระบบปรับให้กระเช้าให้อยู่ในแนวดิ่งขณะปฏิบัติงาน
	5.3  ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษเมื่อติดตั้งกับตัวเครนไฮดรอลิค สามารถยกขึ้นสูงได้ไม่
    	       น้อยกว่า 12 เมตร (โดยวัดจากปากกระเช้าไฟเบอร์กลาสถึงพื้นดิน)
6.  กระบะบรรทุก
	6.1  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร  สร้างด้วยเหล็ก
	6.2  ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
	6.3  แผงข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
	6.4  กระบะบรรทุกสามารถ เปิด-ปิด ได้ทั้ง 3 ด้าน
	6.5  กระบะเหล็กบรรทุก จะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงาน
       มาตรฐานอุตสาหกรรม (รง.) หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
       ของทางราชการและบริหารหลังการขาย โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดง
	6.6  กระบะสามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิค
7.  ระบบการยกเทท้าย
	7.1  ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง ดันใต้ท้องกระบะรถ ระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ พี.ที.โอ. มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ
	7.2  เป็นไฮดรอลิคยกเทท้ายคุณภาพสูง สำหรับรถบรรทุกเทท้ายโดยเฉพาะ
8.  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
	8.1  แม่แรงไฮดรลิคพร้อมด้าม				จำนวน   1   ชุด
	8.2  บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม				จำนวน   1   ชุด
	8.3  ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ				จำนวน   1   ชุด
	8.4  ชุดอัดจารบี						จำนวน   1   ชุด
	8.5  เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต		จำนวน   1   ชุด
	8.6  หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ		จำนวน   1   ชุด
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9.  สีรถยนต์
	9.1  การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นสีทับด้วยสีโพลียูรีเทน 
                    อย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น  (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด) และได้รับการรับรองมาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. หรือ ISO แนบ
	9.2  ตราหน่วยงานและตัวอักษรข้อความต่างๆ ตามหน่วยงานกำหนด
10.  ข้อกำหนดอื่นๆ 
	10.1  ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด แคตตาล็อกของรถยนต์ และของเครนไฮดรอลิค, ไฮดรอลิคยก
  	         เทท้ายพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า มา
  	         ประกอบการพิจารณาในวนยื่นซองเสนอราคา
	10.2  ผู้เสนอราคา รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค ที่เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบ ผู้จำหน่าย ผู้แทน
         จำหน่าย หรือตัวแทนผู้แทนจำหน่าย จากโรงงานผู้ผลิตที่มีคุณภาพโดยได้รับอนุญาตประกอบ
         กิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม (รง.) หรือ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน 
         ISO 9001  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน และหากผู้เสนอราคา
         เป็นผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย ให้นำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) 
         มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
	10.3  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ กราฟแสดงประสิทธิภาพการยกของเครนไฮดรอลิค (Lifting 
   	         performance Curve)  มาแสดงในวันยื่นซอง
10.4  เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน เครนไฮดรอลิคต้องได้รับเครื่องหมาย CE ซึ่งเป็นเครื่องหมาย
   	         รับรองความปลอดภัยของสหภาพยุโรป (EU) ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานความ
         ปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงใน
         วันยื่นซอง
	10.5  กระเช้าซ่อมไฟฟ้าต้องมีเอกสารจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ มาแสดงในวัน
   	         ยื่นซองเสนอราคา
	10.6  รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการ
         ชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน 
         นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
	10.7  กำหนดส่งมอบภายใน 150 วัน
            10.8  ผู้ซื้อจะชำระราคาให้ผู้ขาย  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว
            10.9  ให้มีตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ขนาดกว้าง หรือยาว ไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หรือชื่อย่อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง 
            10.10  ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันรถอยู่ในระดับเต็มถัง

