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     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
เรื่อง  ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการก่อสร้าง ประเภทงานถนน จำนวน ๘ โครงการ
------------------------------------------

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ประเภทงานถนน จำนวน ๘ โครงการ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน  ๑ โครงการ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน  ๗  โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้
                      ๑.โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเหมืองขำ - ไสเคียน  หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง ดำเนินการเกลี่ยเปิดแนวเส้นทาง ลงทรายหยาบรองพื้น กว้าง  ๔.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๙๘๑ เมตร ทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว   ๙๘๑   เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๔  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว  ๙๘๑  เมตร และทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ( ตามแบบที่  อบต. ควนพัง  กำหนด ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
                  ๒.โครงการที่  ๒   โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดอนเปียน - สามแยกดอนเปียน  หมู่ที่ ๒  ตำบลควนพัง โดยดำเนินการเกลี่ยเปิดแนวเส้นทาง ลงทรายหยาบรองพื้น กว้าง  ๕  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๕ เมตร ทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง  ๕  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือกว้างตามสภาพพื้นที่ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกเฉลี่ย ๔๕ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
                     ๓.โครงการที่  ๓    โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งโพธิ์ – เขตป่าสงวน   หมู่ที่ ๘  ตำบลควนพัง โดยทำการเกลี่ยเปิดผิวจราจร กว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร ทำผิวจราจรด้วยหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกเฉลี่ย  ๒๐๐  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
                     ๔.โครงการที่  ๔   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาหิน - เขตควนชุม  หมู่ที่ ๗  ตำบลควนพัง โดยทำการเกลี่ยเปิดแนวเส้นทาง ลงทรายหยาบรองพื้น กว้าง  ๔  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๓๐ เมตร ทำการฝังท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐  เมตร จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อ ๖  ท่อน ยาแนวท่อถมดินหลังท่อ ทำการ
-/เทคอนกรีต…

-๒-
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร ระยะทางยาว ๓๓๐  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกถมไหล่ทาง กว้างข้างละ๐.๕๐ เมตร หรือกว้างตามสภาพพื้นที่ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร ระยะทางยาว ๓๓๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
                ๕.โครงการที่  ๕  โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสขาม ซอย ๒ ( ปรับปรุงถมยกระดับถนนบ้านไสขาม ซอย ๒ )  หมู่ที่ ๔  ตำบลควนพัง โดยทำการเกรดเกลี่ยเปิดผิวจราจร  กว้าง  ๔  เมตร ยาว ๓๐๐  เมตร ทำการลงดินลูกรังยกระดับ จำนวน ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร  ลงหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง ๔  เมตร ยาว ๓๐๐  เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกเฉลี่ย ๖๐  ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
                ๖.โครงการที่  ๖   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาเหลวไหล ( ปลวกขาว – เขตอำเภอชะอวด)ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑  ตำบลควนพัง โดยทำการเกรดเกลี่ยบดอัดชั้นพื้นทางเดิม   ปรับแต่งลงวัสดุคัดเลือก ตกแต่งคันทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรเฉลี่ย ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกชั้นพื้นทาง เกรดเฉลี่ย กว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐  เมตร เกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่นตลอดสาย  คิดเป็นปริมาตรหินคลุกเฉลี่ย ๙๔๕ ลูกบาศก์เมตร ลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลก์ติกคอนกรีต  กว้าง  ๖  เมตร หนา ๐.๐๔  เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
                ๗.โครงการที่  ๗   โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกห้วยข่อย - สะพานห้วยข่อย  หมู่ที่ ๓  ตำบลควนพัง โดยทำการเกลี่ยเปิดแนวเส้นทาง ลงทรายหยาบรองพื้น กว้าง  ๔  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๑๐ ทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐  เมตรหนา ๐.๑๕  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔๔๐  ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังถมไหล่ทาง กว้างข้างละ๐.๕๐ เมตร หรือกว้างตามสภาพพื้นที่ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังเฉลี่ย ๕๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๘. โครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายไว หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง โดยทำการเกรดเกลี่ยผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓,๐๐๐ เมตร ลงดินลูกรังทำผิวจราจร กว้าง  ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินลูกรังเฉลี่ย ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

     หากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น ( ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลาง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้ ) โดยขอดูรายละเอียดราคากลางได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังในวันเวลาราชการ
-/ผู้มีสิทธิเสนอ...
-๓-
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                           ๑.   เป็นนิติบุคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยงานการ
บริหารส่วนท้องถิ่นและได้เวียนชื่อแล้ว  
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น







๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น   ในการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง


๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดการประมูล ณ วันประกาศ  การจัดจ้าง โดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                                ๖.  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการที่ระบุข้างต้น ( ซึ่งคิดเป็น ๔๐ % ของราคากลาง )ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวกัน , ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ                              
               การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศฉบับนี้เป็นการประมูลแบบปิด ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด โดยราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้ จะเริ่มที่วงเงินงบประมาณ   และ     ผู้เสนอราคาจะต้องถูกยึดหลักประกันซองในกรณีดังต่อไปนี้
               ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของผู้ค้าในอัตรา ร้อยละ ๕ ของราคาที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของราคาที่จัดหา
1. ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม
2. ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลาง
กำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่เสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร 
3. ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้าย
-/ผู้ค้าที่ไม่...
-๔-
4. ผู้ค้าที่ไม่ Log in เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย และได้แจ้ง
ให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล
5. ผู้ค้าที่ไม่เสนอราคาหรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล
6. ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย
                        กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  ๑๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น. ถึง  ๑๒.๐๐   น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง หากผู้ประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ไปฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม   และดูสถานที่ก่อสร้างในวัน   เวลา    ดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่แล้ว  จะนำมาเป็นข้ออ้างข้อโต้แย้งใดๆในภายหลัง เพื่อการใดไม่ได้ทั้งสิ้น

     กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๐   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา    -    น.  ถึง เวลา    -    น. (ตามรายละเอียดแนบท้าย )   ณ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่   ๒๑  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔    เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป   ณ    องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังและประกาศทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง    www.gprocurement.go.th     และเว็บไซต์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง www.khuanpang.go.th 
                   กำหนดวันเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ( วันเวลาตามตารางแนบท้าย ) ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคา                    ชุดละ    -    บาท ( ตามรายละเอียดแนบท้าย )   ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  ระหว่างวันที่  ๖   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   ถึงวันที่   ๑๙   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔    และดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th   ของกรมบัญชีกลาง,เว็บไซต์  www.Khuanpang.go.th  องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๗๕ -๗๕๙๒๘๔   ในวันและเวลาราชการ
                               ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔
                    ธรรมพิทย์  รอดบัวทอง
(นายธรรมพิทย์   รอดบัวทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
รายละเอียดเอกสารแนบท้ายการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

	ลำดับที่
	รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
	ราคากลาง
	ผลงานก่อสร้าง
	กำหนดแล้วเสร็จ
	กำหนดยืนราคา
	ประกันความชำรุด
	ค่าแบบชุดละ

	๑
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเหมืองขำ - ไสเคียน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓
	๒,๐๓๒,๐๐๐
	๒,๐๓๒,๐๐๐
	๘๑๒,๘๐๐
	๙๐
	๓๐
	๒ ปี
	๓,๕๐๐

	๒
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานดอนเปียน - สามแยกดอนเปียน หมู่ที่ ๒  
	๕๗๑,๐๐๐
	๕๗๑,๐๐๐
	๒๒๘,๔๐๐
	๔๕
	๓๐
	๒ ปี
	๒,๐๐๐

	๓
	โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งโพธิ์ – เขตป่าสงวน  หมู่ที่ ๘  
	๑๐๕,๐๐๐
	๑๐๕,๐๐๐
	๔๒,๐๐๐
	๓๐
	๓๐
	๑  ปี
	๑,๐๐๐


	๔
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาหิน – เขตควนชุม  หมู่ที่ ๗  
	๗๕๒,๐๐๐
	๗๒๔,๐๐๐
	๓๐๐,๘๐๐
	๔๕
	๓๐
	๒ ปี
	๒,๐๐๐

	๕
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสขาม ซอย ๒ (ปรับปรุงถมยกระดับถนนบ้านไสขาม ซอย ๒ ) หมู่ที่ ๔
	๑๒๗,๐๐๐
	๑๑๑,๐๐๐
	๕๐,๘๐๐
	๓๐
	๓๐
	๑ ปี
	๑,๐๐๐

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาเหลวไหล ( ปลวกขาว – เขตอำเภอชะอวด ) ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑
	๒,๐๖๓,๐๐๐
	๒,๐๖๓,๐๐๐
	๘๒๕,๒๐๐
	๖๐
	๓๐
	๒ ปี
	๓,๕๐๐

	๗
	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสามแยกห้วยข่อย - สะพานห้วยข่อย   หมู่ที่ ๓
	๒๒๘,๐๐๐
	๒๒๗,๐๐๐
	๙๑,๒๐๐
	๓๐
	๓๐
	๑ ปี
	๑,๕๐๐

	๘
	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยนายไว  หมู่ที่   ๒  

	๒๘๕,๐๐๐
	๒๘๕,๐๐๐
	๑๑๔,๐๐๐
	๓๐
	๓๐
	๑ ปี
	๑,๕๐๐


	ลำดับที่
	รายละเอียดโครงการ
	กำหนดขายเอกสารระหว่าง
	กำหนดดูสถานที่
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
	หลักประกันซอง
๕ %
	กำหนดยื่นเอกสารประมูล
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๕๔
	กำหนดวันเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๕๔

	๑
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเหมืองขำ - ไสเคียน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๑๐๑,๖๐๐
	เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
	เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

	๒
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานดอนเปียน - สามแยกดอนเปียน หมู่ที่ ๒  
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๒๘,๕๕๐
	เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
	เวลา ๑๐.๐๕ - ๑๐.๓๕ น.

	๓
	โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งโพธิ์ – เขตป่าสงวน  หมู่ที่ ๘  
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๕,๒๕๐
	เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
	เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๑๐ น.

	๔
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาหิน – เขตควนชุม  หมู่ที่ ๗  
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๓๗,๖๐๐
	เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
	เวลา ๑๑.๑๕ - ๑๑.๔๕ น.

	๕
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสขาม ซอย ๒ (ปรับปรุงถมยกระดับถนนบ้านไสขาม ซอย ๒ ) หมู่ที่ ๔
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๖,๓๕๐
	เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
	เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐น.

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาเหลวไหล ( ปลวกขาว – เขตอำเภอชะอวด ) ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๑๐๓,๑๕๐
	เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
	เวลา ๑๔.๐๕- ๑๔.๓๕น.

	๗
	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสามแยกห้วยข่อย - สะพานห้วยข่อย   หมู่ที่ ๓
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๑๑,๔๐๐
	เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
	เวลา ๑๔.๔๐- ๑๕.๑๐น.

	๘
	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยนายไว  หมู่ที่   ๒  

	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๑๔,๒๕๐
	เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
	เวลา ๑๕.๑๕- ๑๕.๔๕น.


รายละเอียดเอกสารแนบท้ายการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

	ลำดับที่
	รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
	ราคากลาง
	ผลงานก่อสร้าง
	กำหนดแล้วเสร็จ
	กำหนดยืนราคา
	ประกันความชำรุด
	ค่าแบบชุดละ

	๑
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเหมืองขำ - ไสเคียน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓
	๒,๐๓๒,๐๐๐
	๒,๐๓๒,๐๐๐
	๘๑๒,๘๐๐
	๙๐
	๓๐
	๒ ปี
	๓,๕๐๐

	๒
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานดอนเปียน - สามแยกดอนเปียน หมู่ที่ ๒  
	๕๗๑,๐๐๐
	๕๗๑,๐๐๐
	๒๒๘,๔๐๐
	๔๕
	๓๐
	๒ ปี
	๒,๐๐๐

	๓
	โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งโพธิ์ – เขตป่าสงวน  หมู่ที่ ๘  
	๑๐๕,๐๐๐
	๑๐๕,๐๐๐
	๔๒,๐๐๐
	๓๐
	๓๐
	๑  ปี
	๑,๐๐๐


	๔
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาหิน – เขตควนชุม  หมู่ที่ ๗  
	๗๕๒,๐๐๐
	๗๒๔,๐๐๐
	๓๐๐,๘๐๐
	๔๕
	๓๐
	๒ ปี
	๒,๐๐๐

	๕
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสขาม ซอย ๒ (ปรับปรุงถมยกระดับถนนบ้านไสขาม ซอย ๒ ) หมู่ที่ ๔
	๑๒๗,๐๐๐
	๑๑๑,๐๐๐
	๕๐,๘๐๐
	๓๐
	๓๐
	๑ ปี
	๑,๐๐๐

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาเหลวไหล ( ปลวกขาว – เขตอำเภอชะอวด ) ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑
	๒,๐๖๓,๐๐๐
	๒,๐๖๓,๐๐๐
	๘๒๕,๒๐๐
	๖๐
	๓๐
	๒ ปี
	๓,๕๐๐

	๗
	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสามแยกห้วยข่อย - สะพานห้วยข่อย   หมู่ที่ ๓
	๒๒๘,๐๐๐
	๒๒๗,๐๐๐
	๙๑,๒๐๐
	๓๐
	๓๐
	๑ ปี
	๑,๕๐๐

	๘
	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยนายไว  หมู่ที่   ๒  

	๒๘๕,๐๐๐
	๒๘๕,๐๐๐
	๑๑๔,๐๐๐
	๓๐
	๓๐
	๑ ปี
	๑,๕๐๐


	ลำดับที่
	รายละเอียดโครงการ
	กำหนดขายเอกสารระหว่าง
	กำหนดดูสถานที่
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
	หลักประกันซอง
๕ %
	กำหนดยื่นเอกสารประมูล
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๕๔
	กำหนดวันเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๕๔

	๑
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเหมืองขำ - ไสเคียน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๑๐๑,๖๐๐
	เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
	เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

	๒
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานดอนเปียน - สามแยกดอนเปียน หมู่ที่ ๒  
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๒๘,๕๕๐
	เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
	เวลา ๑๐.๐๕ - ๑๐.๓๕ น.

	๓
	โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งโพธิ์ – เขตป่าสงวน  หมู่ที่ ๘  
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๕,๒๕๐
	เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
	เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๑๐ น.

	๔
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาหิน – เขตควนชุม  หมู่ที่ ๗  
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๓๗,๖๐๐
	เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
	เวลา ๑๑.๑๕ - ๑๑.๔๕ น.

	๕
	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไสขาม ซอย ๒ (ปรับปรุงถมยกระดับถนนบ้านไสขาม ซอย ๒ ) หมู่ที่ ๔
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๖,๓๕๐
	เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
	เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐น.

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาเหลวไหล ( ปลวกขาว – เขตอำเภอชะอวด ) ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๑๐๓,๑๕๐
	เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
	เวลา ๑๔.๐๕- ๑๔.๓๕น.

	๗
	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสามแยกห้วยข่อย - สะพานห้วยข่อย   หมู่ที่ ๓
	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๑๑,๔๐๐
	เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
	เวลา ๑๔.๔๐- ๑๕.๑๐น.

	๘
	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยนายไว  หมู่ที่   ๒  

	๖ กรกฎาคม ๕๔ ถึง
๑๙ กรกฎาคม ๕๔
	เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
	๑๔,๒๕๐
	เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
	เวลา ๑๕.๑๕- ๑๕.๔๕น.


