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     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
เรื่อง  ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
 ขนาดไม่น้อยกว่า 97  แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4  ล้อ ( 4 WD )  จำนวน   1  คัน
------------------------------------------

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังขนาดไม่น้อยกว่า   97 แรงม้า  คุณลักษณะทั่วไป  เป็นรถตักหน้า – ขุดหลัง (Backhole Loader ) ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ( 4 WD ) ขนาดล้อหน้าเล็ก – ล้อหลังใหญ่ ประกอบด้วยแขนตัก ( Loader) ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถ แขนขุดดินเป็นชนิดเลื่อนทำงาน ซ้าย – ขวา ได้  (  Sideshift ) การตักและการขุดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก  สามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับโดยพนักงานขับไม่ต้องลุกจากที่นั่งและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน   งบประมาณ 3,500,000   บาท  ( สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)   ราคากลาง  3,500,000 บาท   ( -สามล้านห้าแสนบาทถ้วน- ) (ตามรายละเอียดแนบท้าย ) เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                           1.   เป็นนิติบุคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยงานการ
บริหารส่วนท้องถิ่นและได้เวียนชื่อแล้ว  
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น







4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น   ในการประมูลการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง


5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดการประมูล ณ วันประกาศ  การจัดซื้อ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                        6.  ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
                         6.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตรถโดยตรง หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยี่ห้อที่เสนอ
                         6.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่จะขายตามประกาศ ประกวดราคานี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
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                         6.3  ผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อ สถานที่ของโรงงานที่จะเป็นผู้ผลิต หรือประกอบตัวถังบรรจุน้ำโดยชัดเจน โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือเทียบเท่าถูกต้องและมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ตามที่ เสนอราคานี้ได้
                        7. แบบพิมพ์เขียวโครงสร้างชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทย ( กรณีเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

          การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศฉบับนี้เป็นการประมูลแบบปิด ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด โดยราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้ จะเริ่มที่วงเงินงบประมาณ   3,500,000   บาท ( - สามล้านห้าแสนบาทถ้วน - ) และผู้เสนอราคาจะต้องถูกยึดหลักประกันซองในกรณีดังต่อไปนี้
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ Log in  เข้าสู่ระบบ
2. ผู้มีสิทธิเสนอราคา   Log in  แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กำหนด โดยเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเริ่มต้นประมูล
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้าย
4. ผู้ชนะการประมูลไม่ไปทำสัญญา


กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   2   เดือนสิงหาคม   พ.ศ.  2553
ระหว่างเวลา  11.00  น. ถึง เวลา 11.30 น.   ณ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่   3  เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2553   เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป   ณ    องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังและประกาศทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง    www.gprocurement.go.th     และเว็บไซต์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง 
www.khuanpang.go.th 
                            กำหนดวันเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  10  สิงหาคม  2553  ตั้งแต่เวลา 10.40 น. – 11.10  น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา                           ชุดละ 5,000    บาท   ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  ระหว่างวันที่  14   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2553   ถึงวันที่  22   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2553   และดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th 
ของกรมบัญชีกลางหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-75 -759-284   ในวันและเวลาราชการ
                       ประกาศ  ณ  วันที่   14   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.  2553
                                                             ธรรมพิทย์   รอดบัวทอง
(นายธรรมพิทย์   รอดบัวทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
เอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่   2/2553 
ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 97  แรงม้า 
ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ( 4WD)  จำนวน  1  คัน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2553   

                     องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า    “องค์การบริหารส่วนตำบล”       มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อรถตักหน้า – ขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า   97 แรงม้า  คุณลักษณะทั่วไป  เป็นรถตักหน้า – ขุดหลัง  (Backhole Loader ) ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ( 4 WD ) ขนาดล้อหน้าเล็ก – ล้อหลังใหญ่ ประกอบด้วยแขนตัก ( Loader)  ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถ แขนขุดดินเป็นชนิดเลื่อนทำงาน ซ้าย – ขวา ได้ ( Sideshift ) การตักและการขุดควบคุมการทำงานด้วยระบบ  ไฮดรอลิก  สามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับโดยพนักงานขับไม่ต้องลุกจากที่นั่งและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน   งบประมาณ 3,500,000   บาท  ( สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)   ราคากลาง  3,500,000 บาท   ( -สามล้านห้าแสนบาทถ้วน- ) เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล       ควนพัง  ( ตามรายละเอียดแนบท้าย  )                    
    โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
     1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    1.1  แบบรูปรายละเอียด
    1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการ
                       
 1.3  แบบสัญญาซื้อขาย
    1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน

   (1)  หลักประกันซอง
   (2)  หลักประกันสัญญา
    1.5  บทนิยาม
   (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
   (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
    1.6  แบบบัญชีเอกสาร
   (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

   (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
                            1.7   หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
     

        สัญญา  3  ฝ่าย                                                                                                                                                
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2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                           1.   เป็นนิติบุคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยงาการบริหารส่วนท้องถิ่นและได้เวียนชื่อแล้ว  
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น



4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น   ในการประมูลการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง


5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดการประมูล ณ วันประกาศ  การจัดซื้อ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                        6.  ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
                         6.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตรถโดยตรง หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยี่ห้อที่เสนอ
                         6.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่จะขายตามประกาศ ประกวดราคานี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
                         6.3  ผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อ สถานที่ของโรงงานที่จะเป็นผู้ผลิต โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือเทียบเท่าถูกต้องและมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบรถตักหน้า –ขุดหลัง ตามที่ เสนอราคานี้ได้
                        7. แบบพิมพ์เขียวโครงสร้างชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทย ( กรณีเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)


       3.  หลักฐานการเสนอราคา

                          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก  แยกเป็น 2 ส่วนคือ
                          3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                               (1)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
-/ข.บริษัทจำกัด...  
-3-
                                    (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                               (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                              (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า     ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)       
                             (4)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

                             (5)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

                             (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.7 (1)   

                           3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้


        (1)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย(ไม่เกิน  1  เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ )  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน  ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย


       (2)  หลักประกันซอง  ตามข้อ 1.4 (1)


  
       (3)  สำเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง


      (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7    สำหรับใบยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    และบัญชีรายการก่อสร้างให้รวมอยู่ในซองเดียวกันปิดผนึกซองให้เรียบร้อย  โดยแยกจากเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  สำหรับเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1  และส่วนที่ 2 ให้จัดใส่ไว้ในซองต่างหากโดยระบุว่าเอกสารหลักฐานส่วนที่   1   และเอกสารหลักฐานส่วนที่   2  หน้าซองด้วย                                                                                     
     4.  การเสนอราคา
         4.1 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่น แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน โดยไม่มีการขูด ลบหรือแก้ไข หากมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
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                       4.2 ผู้เสนอราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  180 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้


             4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบไม่เกิน   90  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
                         4.4  ก่อนยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด  คุณลักษณะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วน      และเข้าใจเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งหมดเสียก่อน  ที่จะตกลงยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                       4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย โดยจ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุหน้าซองว่า “ใบยื่นข้อเสนอตามเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    เลขที่ 2/2553”   พร้อมเอกสารส่วนที่  1   และเอกสารส่วนที่   2    ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  2  สิงหาคม  2553   ระหว่างเวลา  11.00 น.  ถึง  11.30  น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ที่ทำการอำเภอร่อนพิบูลย์)     เมื่อพ้นเวลายื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
         คณะกรรมการ  e-Auction  จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.5 (1)  ณ วันประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่   3  สิงหาคม  2553    เวลา    13.00      น. 
      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e-Auction ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม1.5 (2) คณะกรรมการ   e-Auction   จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และองค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ คณะกรรมการ e-Auction จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
        ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออก  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการ
-/อันเป็นการ…
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อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลควนพัง  ภายใน  3 วัน   นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ  e-Auction การวินิจฉัยอุทธรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพังให้ถือเป็นที่สุด


 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา  เว้นแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่า การยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังมีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้
      4.6  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง   จะต้องปฏิบัติดังนี้
                           (1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง กำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID)  และรหัสผ่าน  (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขและข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
                           (2)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
     (3)  ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มที่     3,500,000   บาท 

     (4)  ระยะเวลาในการประมูล    30    นาที 

     (5)   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคา  ภายใน     15    นาทีแรก  ของการประมูลอย่างน้อยรายละ 1 ครั้ง  มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา
                          (6)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากจบการประมูล
 (7)  ผู้ชนะการประมูล    จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ   ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนด   ภายใน   30  วัน  นับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการตลาดกลาง
  

 4.7 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือกตาม ข้อ 4.5 ไม่เกิน 2 ราย  คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อาจจะให้ผู้เสนอราคายื่นซองราคาก็ได้


 4.8  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือก  1  ราย  หรือมีผู้เสนอราคาในการประมูล
1  ราย  คณะกรรมการ e-Auction    จะเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อยกเลิกการประมูล  แต่ถ้าคณะกรรมการ   e-Auction   เห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดซื้อต่อไปก็ให้ดำเนินการต่อไป
-/5.  หลักประกัน…
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    5.  หลักประกันซอง
    ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค                              จำนวน    175,000.-      บาท  (    หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-    )  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน   ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา   โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  
     5.1  เงินสด
     5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ
     5.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน   ข้อ 1.4(1)

     5.4  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
     5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย
        หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน  15   วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน  3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
          

 องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังมีหลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้

 

1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ log in เข้าสู่ระบบ
               
2.  ผู้มีสิทธิเสนอราคา log in แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด  โดยเสนอ  ราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเริ่มต้นประมูล
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้าย                                                                                   4.  ผู้ชนะการประมูลไม่ไปทำสัญญา


6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
                      
6.1  ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังจะพิจารณาตัดสินด้วย   ราคารวม   .
                      
6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือ    ไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 (หรือยื่นข้อเสนอประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ     e-Auction  จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่เป็น
-/ข้อผิดพลาด...
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ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเท่านั้น
 
 6.3  องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง สงวนสิทธิ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
      6.4   องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศข้อ 4.5  น้อยกว่า 3 ราย
      6.5 ในการตัดสินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ  e-Auction  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้     องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา     หรือไม่ทำสัญญา   หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
      6.6  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อ  ในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม   หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ   หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
       6.7   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง  ภายหลังจากการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตาม  ข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม  ข้อ 1.5   องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจที่จะตัด
-/รายชื่อผู้เสนอ...
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รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตาม  ข้อ 4.5 และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

        ในกรณี หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง  พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อาจยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวได้
                    7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
                    8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า   -    เดือน  2  ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม    ภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง                                                                                      


  9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากจ่ายขาดเงินสะสม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล   ควนพังจะไม่ลงนามในสัญญาจนกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังได้รับ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภา องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังแล้วเท่านั้น
                       9.1.1 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย 
                       9.1.2  ผู้ซื้อจะชำระราคาให้ผู้ขาย  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถตักหน้าขุดหลังและโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว
                       9.1.3  ให้มีตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ขนาดกว้าง หรือยาว ไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หรือชื่อย่อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง 
                        9.1.4  ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันรถอยู่ในระดับเต็มถัง
                     9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด  ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย      ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
-/(1) แจ้งการสั่ง…
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(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ     เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้



(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ  เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น



(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย   การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
                       9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้  ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

        9.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ ข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ 14   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553
รายละเอียดแนบท้ายของรถตักหน้าขุดหลัง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถตักหน้า – ขุดหลัง  ( Backhole Loader ) ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ( 4 WD) ขนาดล้อหน้าเล็ก – ล้อหลังใหญ่ประกอบด้วยแขนตัก ( Loader) ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถ และแขนขุด (Backhole) ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ แขนขุดดินเป็นชนิดเลื่อนทำงานซ้าย – ขวาได้ ( Sideshift) การตักและการขุดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับโดยพนักงานขับไม่ต้องลุกจากที่นั่ง และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
คุณลักษณะเฉพาะ
1.   เครื่องยนต์
 
1.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวน 4 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที แรงบิดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 400 นิวตัน – เมตร ระบายความร้อนด้วยน้ำ
1.2 ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4.4 ลิตร

1.3 มีอุปกรณ์ที่สามารถปรับตั้งสายพานเครื่องยนต์แบบอัตโนมัติ ( Automatic Belt Tensioners) 

1.4 ฝาครอบเครื่องยนต์เป็นชิ้นเดียวสามารถเปิดได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา สามารถเปิดขึ้นจากด้านหน้าของตัวรถไม่น้อยกว่า 60 องศา
1.5 มีเหล็กนิรภัย ( Safety Bar ) ป้องกันกระบอกไฮดรอลิกตกเมื่อทำการยกบุ้งกี๋ตักค้างไว้ตำแหน่งสูงสุด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยขณะเปิดฝาครอบเครื่องยนต์
2.   ระบบส่งกำลัง

2.1 ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ  Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter


2.2 เพลาขับอยู่ระหว่างกึ่งกลางเพลาล้อเพื่อการส่งกำลังให้สมดุล
3.    เกียร์

3.1 ระบบเกียร์แบบ Power Shuttle


3.2 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า  4 เกียร์ และถอยหลังไม่น้อยกว่า 4 เกียร์

3.3 เข้าเกียร์โดยการเลือกเกียร์เดินหน้า – ถอยหลัง และสามารถเปลี่ยนระดับความเร็วโดยการโยกคันเกียร์ตามระดับความเร็ว

3.4 มีอัตราความเร็วเดินหน้าและถอยหลังสูงสุดไม่น้อยกว่า  38.5 กิโลเมตร / ชั่วโมง
4.   ระบบบังคับเลี้ยว

4.1 ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic

5.   ระบบเบรค

5.1 ระบบเบรกแบบจานแช่ในน้ำมัน ( Oil Bath Disc Brakers )

5.2 มีเบรกมือ ( Parking Brake )
/6.ล้อและยาง
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6.   ล้อและยาง


6.1 ล้อเป็นล้อยางทั้ง 4 ล้อ

6.2 ล้อหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 12.5 – 18 นิ้ว และล้อหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า 16.9 – 28 นิ้ว
7.   ระบบไฮดรอลิก

7.1 ปั้มไฮดรอลิกเป็นแบบชนิดเฟือง ( Gear Type ) จำนวน 2 ลูก มีอัตราการจ่ายน้ำมันสูงสุด (Maximum Flow) ได้ไม่น้อยกว่า 160 ลิตร / นาที และมีแรงดันทำงานสูงสุด (Maximum Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 210 บาร์


7.2  สายไฮดรอลิกส่วนที่ไม่เคลื่อนที่เป็นท่อเหล็ก (Steel Pipe) เพื่อความทนทานต่อการใช้งาน

7.3 สายไฮดรอลิกส่วนที่เคลื่อนที่เป็นสายยางสังเคราะห์ ( Flexble  Hose) เพื่อความยืดหยุ่นในขณะทำงาน
8.   ชุดตักหน้า

8.1 ปุ้งกี๋เป็นแบบใช้งานทั่วไป ( General   Purpose) ติดตั้งอยู่หน้ารถ

8.2 การควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของชุดตักสามารถควบคุมโดยใช้คันโยกเพียงชุดเดียว ( Joystick)

8.3 ขนาดความกว้างของปุ้งกี๋ตักไม่น้อยกว่า 2.25 เมตร

8.4 ขนาดความจุของปุ้งกี๋ตักไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร

8.5 ระยะตักสูงสุด ( Maximum Operating Height) ไม่น้อยกว่า 4.33 เมตร

8.6 ความสูงจากพื้นดินถึงสลักปุ้งกี๋ขณะยกสูงสุด ( Hinge pin Height) ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 

8.7 ระยะยกเทสูงสุด ( Dump Height ) ไม่น้อยกว่า 2.78 เมตร

8.8 น้ำหนักบรรทุกเมื่อยกสูงสุด ( Lift Capacity To Maximum Height ) ไม่น้อยกว่า  3,550 กิโลกรัม

8.9 แรงตักสูงสุดที่ปลายปุ้งกี๋ ( Maximum Breakout Force) ไม่น้อยกว่า 7,030 กิโลกรัม
9.    ชุดขุดหลัง

9.1 ปุ้งกี๋ขุดเป็นแบบ Standard Bucker ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ แขนขุดสามารถเลื่อนจากจุดกึ่งกลางไปด้านข้างได้( Side Shift )

9.2  แขนขุดหมุนได้เป็นมุมไม่น้อยกว่า 180 องศา และสามารถล็อคเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

9.3 แขนปุ้งกี๋ขุดเป็นกล่องปิด  ( Closed Box ) และกระบอกไฮดรอลิกวางแนวเดียวกับแขนปุ้งกี๋ขุด ( In – Line Pushing  )

9.4 แขนปุ้งกี๋ขุดควบคุมด้วยระบบคันโยก 2 คัน เพื่อความง่ายต่อการควบคุมการทำงาน

9.5 ขนาดความกว้างของปุ้งกี๋ขุดไม่น้อยกว่า 610 มิลลิเมตร

9.6 ขนาดความจุของ ของปุ้งกี๋ขุดไม่น้อยกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตร

9.7 มีระยะขุดไกลสุด  ( Maximum Digging Reach ) ไม่น้อยกว่า 5.66 เมตร

9.8 มีระยะขุดลึกสูงสุด  ( Maximum Digging Height)  ไม่น้อยกว่า 4.45 เมตร
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9.9    มีระยะตักเทสูงสุด (Dump Height) ไม่น้อยกว่า 3.82 เมตร

9.10 แรงขุดสูงสุดที่ปลายบุ้งกี๋ ( Bucket Breakout Force) ไม่กว่า 6,520 กิโกรัม
10.   ห้องคนขับ

10.1 หลังคากันแดดแบบห้องเก๋ง ( Cabin) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต  และกระจกทุกบานสามารถเปิดปิดได้เพื่อการถ่ายเทอากาศ

10.2 มีมาตรฐานความปลอดภัย ROPS / FOPS

11.   ระบบเท้าช้าง

11.1  มีเท้าช้างขาค้ำยันแบบ ( H-Type) ทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ทำงานโดยระบบไฮโดรลิก
12. น้ำหนักใช้งาน

12.1 มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 7,480 กิโลกรัม
13. ระบบไฟฟ้า

13.1 ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์

13.2  มีไฟส่องสว่างด้านบนหัวเก๋งเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน จำนวน 4 ดวง ด้านหน้า 2 ดวง และด้านหลัง 2  ดวง

13.3  มีสัญญาณไฟถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก
13.4  สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัวติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ดวง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานไม่น้อยกว่า 180 มม. และมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 190 มม. ให้แสงวับวาบไม่น้อยกว่า 160 ครั้ง / นาที ใช้หลอดฮาโลเจน 12 โวลล์  ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ โดยแนบแคตาลอกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
14.   เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

14.1  มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงาน

14.2  เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

14.3  มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

14.4  มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

14.5  แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด

14.6 กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด

14.7 หมวกเป็นหมวกแบบมีหน้ากาก ตัวหน้ากากทำจากวัสดุ Polycarbonate หรือเทียบเท่า หน้ากากมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.9 มม. ขอบหน้ากากทำจากอลูมิเนียม มีระบบปรับที่สวมศีรษะของหมวกเป็นแบบหมุนล็อคเพื่อปรับระดับได้สะดวก ตัวหมวกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยให้มีคุณภาพสูงโดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก.368- 2538 หรือได้รับอนุมัติการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.) โดยแนบเอกสารรับรอง  แคตตาลอก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
-/14.8  ด้านท้าย…
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14.8  ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืนแบบสีขาวสลับแดงหรือแดงสลับขาว มีผิวเรียบเป็นมัน มีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น พร้อมรีดผลึกขอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละออง  และสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวด้านใน โดยแถบสะท้อนแสงมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงสูงสุดไม่น้อยกว่า 800 แคนเดลาลักซ์ต่อตารางเมตร (CPL) โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหรือแคตตาล็อกแสดงค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของแถบสะท้อนแสงดังกล่าว  พร้อมเอกสารการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้แทนจำหน่ายแถบสะท้อนแสงมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

14.9 หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่  ( Parts Book )
15. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

15.1 การพ่นสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

15.2  ตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด
16. ข้อกำหนดอื่น ๆ

16.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายของรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อที่เสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้มีอำนาจจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ดังกล่าวข้างต้น งบประมาณ 3,500,000.-บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

